攀枝花市生态环境局
关于攀枝花市绿建节能材料有限公司

年产9000吨钒制品生产线建设项目

环境影响报告书的批复

攀枝花市绿建节能材料有限公司：
你公司《年产9000吨钒制品生产线建设项目环境影响报告书》（以下简称“报告书”）收悉。经研究，批复如下。
一、项目位于攀枝花钒钛高新技术产业开发区马店片区，在原有含钒固体废弃物综合利用生产线基础上进行改扩建，以钒渣、含钒钢渣、钒制品厂含钒尾渣为原料，设置钠法焙烧和非钠法焙烧提钒生产线各1条，两条生产线部分生产设备需共用，不同时生产。钠法焙烧提钒生产线采用“原料预处理—焙烧（加钠盐）—水浸—除磷”生产工艺生产含钒液，非钠法焙烧提钒生产线采用“原料预处理—焙烧（不加盐）—酸浸—沉钒—烘干—包装”生产工艺生产粉状五氧化二钒。主要建设内容包括：新建回转窑系统1套；新建破碎及烘干车间1座，内置颚式破碎机、磁选机、球磨机、烘干机、包装机等设备；扩建联合厂房1座，内设有球磨区、浸出区、压滤区，增设磁选机1台、带式过滤机1台、球磨机1台、除磷罐2个；新建沉淀车间1座，内设沉钒区、除铁区及成品区，增设沉淀罐6个、带式过滤机1台、螺旋溜槽20台；配套建设相关公辅工程、仓储工程、环保工程等；其余生产设备设施、公用工程、仓储工程、环保工程、办公及生活设施均利旧。项目建成后，年产钒制品9000吨，其中含钒液3500吨/年（折五氧化二钒），粉状五氧化二钒5500吨/年。项目总投资7500万元，环保投资960万元。
二、四川正润源环境科技有限公司受你公司委托对该项目开展环境影响评价，编制项目环境影响报告书。“报告书”认为项目符合国家现行产业政策，选址符合国家钒钛高新区规划和规划环评及生态环境分区管控要求。在严格落实“报告书”提出的环保对策及措施，严格执行“三同时”制度，确保项目污染物达标排放，认真落实环境风险防范措施的前提下，该项目的建设从生态环境保护角度可行，我局原则同意“报告书”的环境影响评价总体结论和拟采取的各项生态环境保护措施。你公司应严格按照“报告书”中所列项目的建设性质、规模、工艺、地点和拟采取的生态环境保护措施进行建设和运行，以确保对环境的不利影响能够得到缓解和控制。
三、项目建设应做好以下工作
（一）严格落实施工期各项污染防治措施。加强施工期环境管理，采取有效措施减轻或消除施工期废水、废渣、噪声、扬尘等对周围环境的影响。严格落实“以新带老”措施，确保原有环境问题整改到位。

（二）严格落实运营期各项大气污染防治措施。原料预处理粉尘分别经2套布袋除尘器处理后，通过30m高排气筒（DA001、DA004）排放；回转窑采用低氮燃烧，尾气经“SNCR+旋风除尘器+SDS脱硫+布袋除尘器”处理后，通过30m高排气筒（DA005）排放；酸浸浸取、沉钒硫酸雾经“密闭管道收集+碱液喷淋塔”处理后，通过30m高排气筒排放（DA006）；粉钒烘干采用低氮燃烧，烟气经脉冲布袋除尘器（PTFE覆膜滤袋）处理后，通过由30m高排气筒（DA007）排放；五氧化二钒采用真空包装，含尘废气经“集气罩+布袋除尘器”处理后，通过30m高排气筒（DA008）排放；煤粉制备与喷煤系统粉尘经布袋除尘器处理后，通过30m排气筒（DA009）排放。采取封闭厂房、车间内设置自动喷水装置等措施，减少无组织排放。
（三）严格落实运营期各项水污染防治措施。项目区实施“雨污分流、清污分流”，初期雨水经收集、沉淀处理后，回用于湿式球磨等工序；沉钒废水、碱液喷淋塔排水、地坪冲洗废水、车辆冲洗废水经生产废水处理站（采用“调节池+硫酸亚铁还原+中和沉淀+纤维精密过滤”工艺）处理后，回用于生产；冷却循环水排水、真空泵排水经收集后回用于车间洒水降尘、湿式球磨等工序；生活污水依托原有二级生化处理设施处理后，送国家钒钛高新区污水处理厂处理。严格落实联合厂房、沉淀车间、硫酸罐区、含钒液池区、成品仓库、氨水储罐、排水系统、生产废水处理站、一体化生活污水处理设施、污泥间、初期雨水池、事故应急池、一般固废暂存间、危废暂存间等区域重点防渗措施，防止污染地下水和土壤。

（四）严格落实运营期各项噪声污染防治措施。项目采用选取低噪声设备、厂房隔声、基础减振、风机进出口柔性连接、风机安装消声器等措施，确保厂界噪声达标。

（五）严格落实运营期各项固废处置措施，按照“减量化、资源化、无害化”原则进行合理、规范处置。铁渣经收集后外售炼钢厂或机械铸造厂综合利用；浸出渣经收集后外运建材厂综合利用或外送国家钒钛高新区渣场（重庆竞发物业有限公司攀枝花分公司）填埋处置；生产废水处理站污泥经收集后送国家钒钛高新区渣场（重庆竞发物业有限公司攀枝花分公司）填埋处置；废包装材料收集后交废品站回收利用；废耐火材料、废滤袋由厂家回收利用；生活垃圾收集后，由当地环卫部门统一收集处理。项目产生的废矿物油及废油桶、废棉纱、手套等含有或者沾染毒性、感染性危险废物的废弃的包装物、容器、过滤吸附介质等危险废物经收集、分类暂存后，定期交由有资质的单位处置。

（六）高度重视环境风险防范工作。严格落实“报告书”提出的各项环境风险防范措施，保证出现事故能得到及时、有效处理，强化环境风险管理工作，确保环境安全。严格规范排污口建设，落实环境监测计划，建立健全环境管理机制和环保规章制度，落实岗位环保责任制，加强污染治理设施的日常运行及维护管理，提升环境保护管理水平，确保污染物稳定达标排放。

（七）加强公众参与。项目在建设及运行管理中，应根据公众的反映，进一步加强与公众沟通，以适当、稳妥、有效的方式，切实做好宣传、解释、维稳工作，及时解决公众提出的合理环境诉求，避免因公众参与工作落实不到位、相关环保措施不落实，导致环境纠纷和社会稳定问题。

（八）其他应注意的事项按国家相关法律法规和“报告书”中提出的相关要求落实。
四、“报告书”预测本项目实施后，新增大气主要污染物排放量为：SO2 25.249t/a、NOx 54.141t/a；全厂主要水污染物排放量为：CODCr 0.1134t/a、NH3-N 0.0113 t/a，TP 0.001t/a。你公司在生产运营过程中应严格落实总量控制要求。

五、项目必须严格执行排污许可制度和环保“三同时”制度，调试排污前必须按照国家排污许可证有关规定，向我局申领排污许可证，不得无证排污或不按证排污。项目竣工后，必须按规定程序开展竣工环境保护验收，验收合格后方可投入使用。
六、项目环境影响评价文件经批准后，如项目的性质、规模、工艺、地点或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，建设单位应当重新报批环境影响评价文件，否则不得实施。自环评批复文件批准之日起，如项目超过5年方决定建设的，其环境影响评价文件应当报我局重新审核。
七、请市生态环境保护综合行政执法支队和国家钒钛高新区生态环境和综合行政执法局负责开展该项目的“三同时”监督检查和日常监督管理工作。
你公司应在收到本批复15个工作日内将批准后的“报告书”送达国家钒钛高新区生态环境和综合行政执法局备案，并接受各级生态环境主管部门的监管。
攀枝花市生态环境局     
2026年7月30日       


