附件

2026年度攀枝花市科技计划“揭榜挂帅”

技术攻关类企业出题项目榜单

一、高雾化压力电极感应熔炼气雾化（EIGA）粉末形态控制关键技术
需求目标：全球增材制造用钛粉年用量已突破千吨，并且以复合年增长率12.2%的速度高速增长，供需缺口持续扩大，提升细粉收得率、控制粉末形态质量已成为行业竞争制高点。电极感应熔炼气雾化技术虽可通过提高雾化压力将0–60μm细粉收得率由25%提升至90%，但在高压工况下，卫星粉与空心粉比例急剧攀升，导致粉末流动性、松装密度及烧结活性显著劣化，进而引发增材制造构件孔隙、裂纹等缺陷，力学性能降幅可达15%–25%，严重制约高端应用。因此，亟须系统揭示高雾化压力下熔体破碎、液滴动力学与快速凝固的多场耦合机制，构建面向粉末形态精准调控的理论体系；突破超声超音速收敛—扩张喷嘴设计、多喷嘴协同雾化、流场与温度场主动调控等关键技术，从源头抑制卫星粉与空心粉生成，推动EIGA工艺由单一收得率导向向收得率与形态质量协同优化升级。

考核指标：

1．1.0-60μm超细粉（TC4）收得率≥70%，且粉末卫星粉占比≤5%，空心粉占比≤2%；15-53μm粉末（TC4）流动性≤38s/50g；松装密度≥2.4g/cm3；

2．建立一条示范生产线；

3．制备的钛合金粉末品质（粉末指标）通过第三方检测认证，并在航空航天、消费电子领域可替代现有产线生产的粉末。
需求企业：四川尚材三维新材料科技有限公司
联系人：顾孙望 15021577976
榜单金额：250万元

实施期限：2年

二、医疗钛合金微观结构拓扑建模与智能设计关键技术研究

需求目标：基于GLMY拓扑理论，开展医疗钛合金微观结构动态演化几何流建模研究。开展医疗钛合金疲劳、蠕变等失效行为的拓扑奇点分析与数学表征。构建医疗钛合金原子一介观一宏观多尺度耦合统一数学框架。建立钛合金成分-工艺一组织一性能拓扑关联知识图谱与数学映射模型。研发面向医疗钛合金的多约束智能逆向设计算法与性能预测模型。开展数学模型验证、算法优化与理论机理分析，形成可工程化的数理支撑体系。

考核指标：

1．构建医疗钛合金微观组织演化几何流模型，相体积分数预测误差≤5%，晶粒尺寸分布拟合度R²≥0.88；
2．建立失效行为拓扑奇点数学模型，失稳临界条件识别准确率≥90%；
3．建成多尺度耦合数学框架，实现跨尺度物理场一致性≥92%，尺度传递误差≤8%；
4．构建钛合金拓扑知识图谱，实体关系准确率≥90%，知识推理一致性≥88%开发多目标逆向设计算法，成分筛选准确率≥82%，性能预测误差≤6%；
5．形成GLMY理论在钛合金中应用的标准化数学建模流程与计算范式1套；
6．支撑新材料研发效率提升≥30%，理论设计迭代周期缩短≥35%。

需求企业：四川攀研技术有限公司

联系人：黄云 18086941915

榜单金额：200万元

实施期限：3年
三、面向复杂地貌与特色气象的高保真数字美术资产生成技术

需求目标：结合攀枝花高质量发展建设共同富裕试验区、打造“世界级阳光康养旅游目的地”的战略部署，本地数字文旅与康养产业面临着向“高逼真数智化”升级的迫切共性需求。然而，该创意产业面临高门槛、高成本的困境。针对产业中不可或缺的可视化内容，目前的生成技术在数字文娱工业生产中存在局限：

1．难以高效构建大规模复杂3D场景，在细节刻画、空间布局合理性以及与现实物理规律的契合方面存在不足；

2．缺乏与现实世界客观要素结合的资产生成能力，特别是难以将攀枝花特有的“干热河谷”地形地貌、立体气候与充沛日照等特色气象要素精准融合，难以高逼真还原具有本地特色的大型自然与人文场景；

3．本地特色数字美术资产（如特有地标、工业遗址等）的高质量训练样本往往极度匮乏，现有通用模型难以在低资源条件下完成高效定制与高品质泛化。上述不足制约了数字文娱产业（涵盖泛娱乐、文旅等）的应用广度与深度。因此，突破面向复杂地貌与特色气象的高保真数字美术资产智能生成的关键技术，可加速我市特色文化产业的在线化、数智化发展。

考核指标：

1．可视化数字内容资产类型（涵盖地形地貌、自然景观、气象特效、工业文化、人文场景等大范围场景资产）。
（1）2D资产类型≥30种；

（2）3D资产类型≥15种。

2．2D可视化数字内容质量：

·2D生成图像与文本一致性：CLIPScore

·2D生成图像感知质量：LPIPS

·2D文生生成图像逼真度：FIDScores

	序号
	内容类型
	CLIPScore↑
	LPIPS↓
	FID↓

	1
	城市展示类图像
	≥0.22
	≤0.78
	≤33

	2
	自然景观类图像
	≥0.20
	≤0.76
	≤29

	3
	文旅场景图像
	≥0.18
	≤0.82
	≤38

	4
	气象场景图像
	≥0.20
	≤0.82
	≤42


3．2D资产模型能力：

（1）模型泛化能力：基于数据集、场景的Fine-tuning训练方式，只需使用≥10张图片，即可训练高质量模型；

（2）模型训练自适应能力：利用自动参数调整算法，动态匹配模型Fine-tuning训练超参数，可支持场景、风格、角色等模型训练参数自适应，支持类别≥10种。

4．3D可视化数字内容质量：

·核心区域图像清晰度：核心区域分辨率

·图像重建保真度：PSNR

·图像结构相似性：SSIM

·图像感知质量：LPIPS

	序号
	内容类型
	核心区域分辨率
	PSNR↑
	SSIM↑
	LPIPS↓

	1
	气象耦合场景
	≥768×768
	≥22dB
	≥0.72
	≤0.36

	2
	大范围场景(≥2km²)
	≥512×512
	≥20dB
	≥0.70
	≤0.40


需求企业：攀枝花潜在人工智能科技有限公司

联系人：杨杰 13550149147
榜单金额：260万元

实施期限：2年

